明达礼堂立面出新维修谈判公告

根据《南京理工大学泰州科技学院采购管理办法》的规定，拟对以下货物及服务以竞争性谈判方式采购，邀请有兴趣且符合资格条件的供应商，在接受本项目所有条款要求的基础上参加。

**一、项目名称：明达礼堂立面出新维修项目（项目编号：2024.084）**

**二、项目预算5.25万元**

**三、项目主要工程清单**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工程名称 | 施工清单（技术参数） | 工程量 |
| 1 | 外墙原墙砖铲除 | 原墙砖清除，砖尺寸：6\*20cm | 183㎡ |
| 2 | 原粉刷层清除 | 清除粉刷层至原基层（砖及混凝土结构） | 183㎡ |
| 3 | 砂浆粉刷 | M5，2cm厚度 | 183㎡ |
| 4 | 砖 | 砖尺寸：6\*20cm，通体瓷片砖品牌：传源、豪鹏、广达等同品质 | 183㎡ |
| 5 | 贴砖 | 1、砖尺寸：6\*20cm，通体瓷片砖、含辅料2、分色粘贴，颜色甲方选定 | 183㎡ |
| 6 | 玻璃窗（含安装）非弧形 | 1、300\*122cm 7处2、有框、钢化烤漆玻璃，厚度0.8cm3、颜色甲方选定 | 25.62 |
| 7 | 脚手架 | 搭设脚手架 | 183㎡ |
| 8 | 垃圾外运 | 1、拆除砖及砂浆层。 | 1项 |
| 9 | 弧形玻璃窗套 | 304不锈钢，厚1.0mm | 7.62㎡ |
| 10 | 强化地板修补 | 参照原有地板，品牌：好太太地板、江山欧派地板、嘉美达地板等同品质 | 8㎡ |
| 11 | 门套更换 | 参照原有门套 | 2套 |
| 12 | 台阶清洗 | 人工 | 2个 |
| 13 | 舞台等部位渗漏修补 | 含南北天沟渗漏等（总面积约25㎡） | 3处 |
| **注：投标时，须带瓷片砖样品，否则视为废标。瓷片砖满足要求情况下，低价优先。** |

**四、施工要求（如工期、建筑垃圾处理等）**

 **施工工期14天，建筑垃圾外运。**

**五、投标保证金及保证金要求**

1.投标保证金金额： **无 元。**中标后自动转为履约保证金，未中标原款无息退还。

2.**本次招标收取中标服务费1000元（人民币¥1000元），由中标人支付。**

3.投标保证金、中标服务费必须以**现金形式，单独密封与投标文件同时递交（备注采购编号+项目名称）**，否则将视为放弃投标，中标后打入学校账户。

  开户名：南京理工大学泰州科技学院

  开户行：交通银行泰州市新区支行

  帐 号：384060400018170013220

**六、资质要求**

**1.具有独立承担民事责任的能力，经营范围覆盖本次采购内容，提供法人或其他组织的营业执照等证明文件，复印件加盖公章。**

**2.具有履行合同所必需专业技术能力**

**3.在经营活动中没有重大违法记录**

**七、其他要求**

1.投标报价应为包干价（包含税金、人工、安装费、运输、服务等）。**最终以样品及符合要求的投标报价中，总价最低的单位为中标单位。**

2.结算方式：合同签订后验收合格，费用由学校财务直接打入供应商账户。**实际情况可能会有细微调整，此报价为最终包干价，学校不再追加任何费用，请投标单位自行考虑后进行报价。**

3.现场踏勘时间：自行踏勘。

4.报价截止时间：**2024年10月14日下午15:00分**，超过报价截止时间视为自动放弃本次报价。

5.报价形式：密封现场报送，一式叁份，一正二副，含单位营业执照复印件及相关资质证书等(原件随时备查）。

**6.**报价单位不可以对标段的部分项目报价，否则视同废标。

**7.投标报价表须加盖本单位有效印鉴、并标明单位名称。**

报送地址：南京理工大学泰州科技学院招投标办公室（明德楼4105-1）

8.招标联系人：毛老师 联系电话：0523-86150050

技术咨询： 陈老师 联系电话： 1361519400

**南京理工大学泰州科技学院**

**2024年10月 9日**

报价表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **工程名称** | **施工清单（技术参数）** | **工程量** | **单价** | **小计（元）** |
| 1 | 外墙原墙砖铲除 | 原墙砖清除，砖尺寸：6\*20cm | 183㎡ |  元/㎡ |  |
| 2 | 原粉刷层清除 | 清除粉刷层至原基层（砖及混凝土结构） | 183㎡ |  元/㎡ |  |
| 3 | 砂浆粉刷 | M5，2cm厚度 | 183㎡ |  元/㎡ |  |
| 4 | 砖 | 砖尺寸：6\*20cm，通体瓷片砖品牌：传源、豪鹏、广达 | 183㎡ |  元/㎡ |  |
| 5 | 贴砖 | 1、砖尺寸：6\*20cm，通体瓷片砖、含辅料2、分色粘贴，颜色甲方选定 | 183㎡ |  元/㎡ |  |
| 6 | 玻璃窗（含安装）非弧形 | 1、300\*122cm 7处2、有框、钢化烤漆玻璃，厚度0.8cm3、颜色甲方选定 | 25.62 |  元/㎡ |  |
| 7 | 脚手架 | 1、清除原有剥落乳胶漆；2、防碱处理；3、批腻子打磨，重新刷乳胶漆2遍。 | 183㎡ |  元/㎡ |  |
| 8 | 垃圾外运 | 1、拆除砖及砂浆层。 | 1项 |  |  |
| 9 | 弧形玻璃窗套 | 304不锈钢，厚1.0mm | 7.62㎡ |  元/㎡ |  |
| 10 | 强化地板修补 | 参照原有地板，品牌：好太太地板、江山欧派地板、嘉美达地板 | 8㎡ |  元/㎡ |  |
| 11 | 门套更换 | 参照原有门套 | 2套 |  元/套 |  |
| 12 | 台阶清洗 | 人工 | 2个 |  元/个 |  |
| 13 | 舞台等部位渗漏修补 | 含南北天沟渗漏等 | 3处 |  元/处 |  |
| **含税总价（万元）** |  万元 |
| **二次报价（万元）** |  万元 |

**★报价前请充分与技术咨询老师充分沟通，报价为含税包干价，后期可能有微调，无大变动情况，学校不再追加任何费用。**

**单位名称：（公章）**

**联系人及联系电话：**

 **年 月 日**